约束带参数

1.磁控约束带，全棉本色加厚织带 ，无添加任何化学物质，承受拉力2000N，耐磨性2.5万次，接触皮肤部位有全羊絨软垫，附和皮肤承受柔软度且不坚硬，起减压作用避免局部皮肤受损
2.专用锁扣：为合金材料，厚15MM,直径25MM，内置开关，与锁钉卡槽吻合，防爆防裂
3.专用锁钉：医用304不锈钢材料，圆管，高40MM,底宽25MM，卡槽长度2.5MM,与专用的锁扣开关吻合，磁性钥匙打开灵敏，快速安全约束
4.合金钥匙：强度N40,小斜坡D20\*5MM钕铁鹏上小下大，全金外壳上大下小，紧包裹住钕铁鹏形成磁性钥匙，有一小柄易手持使用。塑料锁帽与磁性钥匙紧扣，不松脱有效隔绝磁性钥匙对周围金属物的影响。为所有磁控款式约束带的通用钥匙。