**污水处理消毒粉采购参数**

一、消毒粉参数

1. 数量：1000瓶，规格：1kg/瓶。

\*2、主要成分及含量：以单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠等为主要原料，以活性氧为主要杀菌有效成分，活性氧含量不低于10.6%。且消毒粉在水中分解，不产生有害物质，安全环保属于绿色环保药剂。

3、杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院常见感染细菌和细菌芽孢。

\*4、稳定性：24个月。

5、形状：白色粉末。

\*6、配制方法：5-10g消毒粉剂处理1吨污水。

1. 供应商资质要求

1、投标人必须是来自中华人民共和国的独立企业法人，不接受联合体投标；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

3、具备有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

4、所投产品必须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》、消毒产品检测报告和卫生安全评价报告。

1. 其他要求
2. 投标人需承诺所供的产品应符合国家有关质量标准，如不符合应退货并承担违约责任；
3. 所供产品应符合国家行业生产及经营标准，货真价实；
4. 所供产品应各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，符合《消毒技术规范》（2002年版）；

\*4、经投加所供应产品处理后的医院污水必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准，同时控制余氯超标气味性腐蚀；

5、本次采购数量为一年期用量，具体采购数量由采购人按计划分批次进行采购，供货期≤5个日历天，供应商负责将货物送至采购人指定地点；

6、免费提供常量的余氯检测试剂及活性氧试剂，确保污水处理后达到合格标准；

7、提供样品；

8、付款方式：验收合格一个季度后，按月付款。